底板说明

1. 端子的排列还是按以前的底板，即最左边是SD卡，最右边是电源220
2. 把原来的脉冲输出端去掉，换成两路继电器输出，即增加两个端子，
3. SD卡需要记录时间日期，流速，瞬时流量，累积流量，温度，压力等，并在电脑上

可以以表格状读取

4、两路探头输入，当两路同时接入探头时，需要平均两路探头的值并显示。